6. Write an assembly language program for division of two 8-bit data A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 and B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 using 8085 processor.

PROGRAM:

LDA 8501

MOV B, A

LDA 8500

MVI C,00

LOOP: CMP B

JC LOOP1

SUB B

INR C

JMP LOOP

LOOP1: STA 8503

MOV A,C

STA 8503

RST 1

OUT PUT:

